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浙江福立分析仪器有限公司

丙二酸钠 分析报告
-宿迁南翔化学有限公司

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

测定样品中丙二酸钠的含量。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂
4.1.1 水：纯净水
4.1.2 磷酸二氢钾：分析纯
4.1.3 磷酸：优级纯

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 0.025 mol/L磷酸二氢钾(用磷酸调节Ph2.5)
c) 流速: 1.0mL/min

d) 波长:210 nm
e) 柱温: 25 ℃        

f) 进样量: 5 μL
六、样品制备

标样的制备：取标样适量，纯水溶解后用磷酸调节pH至2.66，过0.22 μm滤膜，备用。
七、分析结果

7.1丙二酸钠连续三针谱图及结果
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7.2  丙二酸钠样品三针重复性及结果
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1. 由于不同物质在紫外检测器上的响应不同，因此采用面积归一法定量准确度较低，建议使用外标法定量。
2. 以上数据仅供参考，如有问题请电话联系
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：陈宇洋、陈卿卿                                              审核：金迁

联系方式 15657600163                                                分析日期：2022.5.14
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