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双酚A、苯酚 分析报告

——江苏常青树新材料科技股份有限公司                        

一、检测方法：

福立仪器提供。
2、 客户要求：

对样品进行分离分析。
3、 方法原理

试样经正相液相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分离。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 正己烷：色谱纯

4.1.2 异丙醇：色谱纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供，异丙醇稀释。
六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest Cyano色谱柱，柱长250 mm，内径4.6mm，粒径5 μm

b) 流动相：正己烷：异丙醇=90：10
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 282nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 10 μL

七、分析结果
7.1 苯酚、双酚A典型谱图及分析结果
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L350 Hoyr % DR B I i) U iy U T A%
[min] [uAU] [uAU*s]

1 3.399 1430.3 77141 0.0405
2 R 4.160 1084313.4 13682791.1 71.9096
3 5.054 1932 2756.6 0.0145
4 FKUEHA 5.842 3744292 5324547.9 27.9831
5 9.563 8.0 3912.0 0.0206
6 12.381 70.2 3918.7 0.0206
7 12.816 46.6 2115.6 0.0111

5 1460490.9 19027756.0 100.0000




[image: image3.png]ARGV R

ﬁ{( 150mm ﬁE"T“FTJ
L350 Hoyr % DR B I i) Y ey U B Bg B Iy B BE (Y=
[min] [min] B /K A7
1 3.399 0.07570 11169 74461 0.000 1.991
2 S0 4.160 0.20330 2320 15464 3.219 1.004
3 5.054 0.22595 2772 18478 2.458 1.589
4 SUHA 5.842 0.22289 3805 25370 2.071 0.858
5 9.563 1.48430 230 1533 2.572 15.028
6 12.381 0.93664 968 6454 1.374 0.556
7 12.816 0.70569 1827 12181 0.312 0.818





以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
  分析员：于媛婷、赵倩                                                审核： 金迁
电话：15657600790                                                   日期：2022.8.19
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