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浙江福立分析仪器有限公司

甲胺苯丙醇 分析报告

———泸州科瑞德制药有限公司                       

一、检测方法：

客户提供。

客户要求：

甲胺苯丙醇的有关物质和未知杂质分离。

方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.1.3 磷酸：分析纯

4.1.4磷酸二氢钾：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、样品制备

5.1 准确称取样品适量，用90%乙腈水溶解并稀释制成0.25mg/ml的溶液，过0.45 μm有机滤膜，待进样。
5.2准确称取杂质标样适量，用90%乙腈水溶解，过0.45 μm有机滤膜，待进样。 

六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest PFP&C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 流动相A：乙腈；流动相B：0.05mol/L磷酸二氢钾（用磷酸调节pH至2.88)，按下表进行梯度洗脱。

	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0-2
	10
	90

	2-15
	10-20
	90-80

	15-15.1
	20
	80

	15.1-20
	20-40
	80-60

	20-30
	40
	60

	30-33
	40-75
	60-25


说明：此梯度是按照客户方法中的梯度折算而来
c) 流速: 0.8mL/min

d) 紫外检测器: UV 205 nm

e) 柱温: 30℃

f) 进样量: 10 μL

七、分析结果

7.1 甲胺苯丙醇样品溶液谱图及结果   [image: image1.png]10158
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7.3 样品及杂质重叠谱图[image: image8.png]ses2z
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说明：以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：张啸敏、陈卿卿                                             审核：金迁

联系方式：15657600120                                             分析日期：2022.6.29
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