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浙江福立分析仪器有限公司

分散蓝359 溴氨酸钠 溴氨酸钠脱溴上乙胺 分析报告

一、检测方法：

福立提供。

二、客户要求：

探索出合适的色谱条件，使产物分散蓝359，原料溴氨酸钠，中间产物溴氨酸钠脱溴上乙胺，能在同一条件下分析。

三、方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测。

四、试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.1.3 四甲基溴化铵：色谱纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪:  LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、样品制备

5.1 样品溶液

准确称取样品适量，用乙腈溶解并稀释制成1mg/ml的溶液，过0.22 μm有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

6.1 仪器条件

a) 色谱柱:Sunniest PFP，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 流动相A：乙腈；流动相B：1mg/mL的四甲基溴化铵水溶液，按下表进行梯度洗脱。
	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0
	20
	80

	1-21
	20-70
	80-30


c) 流速: 1mL/min

d) 紫外检测器: UV 260 nm
e) 柱温: 30℃

f) 进样量:5 μL 

七、分析结果

7.1 溴氨酸钠溶液谱图及结果 
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7.2 连续两针溴氨酸钠溶液重复性谱图及结果 
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7.3 溴氨酸钠脱溴上乙胺溶液谱图及结果
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7.4 分散蓝359溶液谱图及结果
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说明：1.若想要更准确地定量，建议使用外标法定量。
2.以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
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 分析员：张啸敏                                                    审核：金迁
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